
附件1
报价单
	序号
	展项名称
	尺寸
	材质
	数量
	金额（元）

	1
	停车场入口主标识
	≥2000*4000mm
	≥2mm镀锌钢板激光切割包槽折弯焊接成型，环氧底漆+高耐候汽车级户外油漆，内容PVC印制▲材质：镀锌钢板油漆；（油漆所含挥发性有机化合物 (VOC)含量项目应符合以下要求：VOC检测结果≤269g/L，上述VOC含量须提供提供有效的检验检测报告复印件佐证，检测报告上须体现CMA”标志。）
	1
	

	2
	停车场引导牌
	≥600*400mm
	≥10mmPVC印刷
	1
	

	3
	停车场实操考点引导牌
	≥300*500mm
	≥2mm镀锌钢板激光切割包槽折弯焊接成型，环氧底漆+高耐候汽车级户外油漆，内容PVC印制
	1
	

	4
	实操考点引导牌1
	≥600*4500mm
	≥10mmPVC印刷
	1
	

	5
	实操考点引导牌2
	≥300*3000mm
	≥2mm镀锌钢板激光切割包槽折弯焊接成型，环氧底漆+高耐候汽车级户外油漆，内容PVC印制。
	1
	

	6
	安全生产考试点主题墙
	≥3000*2500mm
	≥10mmPVC底板+亚克力字
	1
	

	7
	宣传栏
	≥3000*2500mm
	≥2mm镀锌钢板激光切割包槽折弯焊接成型，环氧底漆+高耐候汽车级户外油漆，内容PVC印制。
	1
	

	8
	一楼吊装指示牌
	≥800*300mm
	金属激光切割包槽折弯焊接箱式造型
	1
	

	9
	IP形象指示牌
	≥600*1200mm
	≥2mm镀锌钢板激光切割包槽折弯焊接成型，环氧底漆+高耐候汽车级户外油漆，内容PVC印制。
	1
	

	10
	实操考点门牌
	≥5000*500mm
	≥2mm镀锌钢板激光切割包槽折弯焊接成型，环氧底漆+高耐候汽车级户外油漆，内容PVC印制。
	1
	

	11
	一楼电梯入口指引牌
	≥1000*300mm
	≥2mm镀锌钢板激光切割包槽折弯焊接成型，环氧底漆+高耐候汽车级户外油漆，内容PVC印制
	1
	

	12
	二楼考试点门牌
	≥500*3000mm
	不锈钢门牌
	1
	

	13
	二楼电梯间宣传标语
	≥4000*5000mm
	内容PVC镀膜印制
	1
	

	14
	理论考场顶部指引牌
	≥500*300mm
	镀锌钢板金属激光切割包槽折弯焊接发光灯箱式造型▲镀锌钢板采用耐腐蚀不锈钢材质，化学成分C≤0.09%、Mn≤10.03%；（需提供有效的检验检测报告复印件佐证，检测报告上须体现CMA”标志。）
	6
	

	15
	候考区、考试点门牌
	≥300*200mm
	有机玻璃板印制。▲有机玻璃板热变形温度≥101°C；（需提供有效的检验检测报告复印件佐证，检测报告上须体现CMA”标志。）
	4
	

	16
	候考区宣传栏
	≥3000*2000mm
	内容PVC印制
	2
	

	总价
	小写：
大写：
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